**ARMADO DE COMPUTADORAS**

**GAMA BAJA**

**PC1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | Core i3 7100 |
| Placa madre | GIGABYTE H310M A con socket fclga1151 |
| Memoria principal | 3 MB Intel® Smart Cache  RAM: DDR4-2400MHz 16GB |
| Memoria secundaria | Disco magnético con conexión SATA de 1 TB |

**PC2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | Ryzen 3 2200g |
| Placa madre | X570S AORUS PRO AX con socket AM4 |
| Memoria ram | DDR4-2400MHz 32 GB single DIMM |
| Memoria secundaria | Disco magnético con conexión SATA de 1 TB |

**PC3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | Ryzen 3 2200g |
| Placa madre | X570S AORUS ELITE |
| Memoria principal | Caché L1: 384KB. Caché L2: 2MB. Caché L3: 4MB  RAM: DDR4-2400MHz 64 GB dual channel (32GB en cada slot) |
| Memoria secundaria | Disco magnético con conexión SATA de 2 TB |

**GAMA MEDIA**

**PC1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 3400G |
| Placa madre | X570S AORUS PRO AX |
| Memoria principal | Caché L1: 384KB. Caché L2: 2MB. Caché L3: 4MB  RAM: DDR4-2400MHz 64 GB dual channel (32GB en cada slot) |
| Memoria secundaria | Disco magnético con conexión SATA de 2 TB |
| GPU | GeForce GT 1030 2GD4 LP OC |

**PC2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G |
| Placa madre | A320M Asrock |
| Memoria principal | Caché L2: 3MB. Caché L3: 16MB  RAM: DDR4-3200MHz 32 GB dual channel (16GB en cada slot) |
| Memoria secundaria | Disco magnético con conexión SATA de 2 TB |
| GPU | MSI GTX 1650 4GB GDDR5 Ventus XS OC |

**PC3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE |
| Placa madre | B550 AORUS PRO V2 |
| Memoria principal | Caché L2: 3MB. Caché L3: 16MB  RAM: DDR4-3200MHz 64 GB dual channel (32GB en cada slot) |
| Memoria secundaria | Disco SSD con conexión M2 de 512GB |
| GPU | MSI GTX 1650 4GB GDDR5 Ventus XS OC |

**GAMA ALTA**

**PC1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | Core i7-10700 |
| Placa Madre | H410M S2 V3 |
| Memoria principal | 16 MB Intel® Smart Cache  RAM: DDR4-2933MHz 64 GB dual channel (32GB en cada slot) |
| Memoria secundaria | Disco SSD con conexión M2 de 1TB |
| GPU | SAPPHIRE AMD RADEON RX 5500 XT PULSE OC 4GB DDR6 |

**PC2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | Amd Ryzen 7 3800xt |
| Placa Madre | B550 AORUS ELITE |
| Memoria principal | Caché L2: 4MB. Caché L3: 32MB  RAM: DDR4-3200MHz 128 GB dual channel (64GB en cada slot) |
| Memoria secundaria | Disco SSD con conexión M2 de 1TB |
| GPU | Nvidia Evga SC Gaming GeForce GTX 16 Series GTX 1650 04G-P4-1257-KR 4GB GDDR6 |

**PC3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3995WX |
| Placa Madre | WRX80-SU8-IPMI |
| Memoria principal | Caché L1: 4MB. Caché L2: 32MB. Caché L3: 256MB  RAM: DDR4-3200MHz 512 GB dual channel (256GB en cada slot), posee 8 DIMMS |
| Memoria secundaria | Disco SSD con conexión M2 de 1TB |
| GPU | MSI NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER GAMING X 6G |